1. 2026 жылғы шілде айындағы Қазақстан Республикасы атмосфералық ауасының
жоғары ластану жағдайлары

ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитетіне керекті іс-шаралар қабылдау үшін жедел түрде хабарланды.
Атмосфералық ауаның жоғары ластануының (ЖЛ) 24 жағдайы, оның ішінде: Ақтөбе облысы, Шұбаршы кенті – 23 ЖЛ жағдайы, Атырау қаласында - 1 ЖЛ жағдайы тіркелді.

	Қоспа
	Күні, айы, жылы
	Уақыт, сағ.
	Бекет
нөмірі, жылжымалы зертхана нүктесі
	Шоғыр
	Жел
	Темпе-ратура, 0С
	Атм. қысым, мм.сын.бағ.
	Себебі және қабылданған шаралар

	
	
	
	
	мг/м3
	ШЖШ-дан асу еселігі
	Бағыт, град
	Жыл., м/с
	
	
	

	Жоғары ластану (ЖЛ) жағдайлары

	Атырау қ.

	Күкірт
сутегі
	05.07. 2026
	02:40
	№109 Восток (Махамбет 
к-сі, Құрманғазы алаңы)
	0,08726
	10,9
	102,5
	0,51
	22,0
	755,9
	«Қазгидромет» РМК-мен тіркелген жоғары ластану деректері мен «komek 109» желісіне Атырау қаласы тұрғындарынан ауадағы жағымсыз иіс бойынша шағымдары бойынша Департамент мамандарымен қаланың бірнеше аумағынан сынама алу жұмыстары жүргізілді, нәтижесінде рұқсат етілген шекті шоғырланудан асу анықталмады. 
    Елді-мекен аумақтарында атмосфералық ауаның  нормадан тыс жоғары ластануына  байланысты кінәлі тұлғаларды анықтауға және тиісті шаралар қабылдап, әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы мәселені қарау үшін, сондай-ақ қала аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйіне қосымша мониторинг жүргізу үшін Атырау облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментіне жинақталған құжаттар жолданды.  

	Ақтөбе обл., Шұбаршы кенті
	

	Күкірт
сутегі
	07.07.
2026
	11:00
	№ 1 Шұбаршы (Геолог көшесі, 25Д, Шұбаршы кенті)
	0,0802
	10,01
	225,15
	1,24
	40,3
	739,0
	2026 жылғы 07 шілдеде сағат 11:00-ден 11:40-қа дейін Шұбаршы ауылында атмосфералық ауадағы күкіртсутек бойынша жоғары ластанудың (ЖЛ) 3 жағдайы анықталды, шекті жол берілетін концентрацияның (ШЖК) 10,01–10,13 есе асқаны тіркелді.
2024 жылғы 17 сәуірдегі №43-П бұйрығына сәйкес деректерге камералдық өңдеу жүргізілді: желдің бағыты – оңтүстік-батыс, желдің жылдамдығы – 1,13-тен 1,31 м/с-қа дейін, ауа температурасы – 40,3-тен 41,4 °C-қа дейін. Бақылау пунктінен оңтүстік-батысқа қарай 4 км қашықтықта «СНПС АТК» ЖШС орналасқан.
Қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттың кеш келіп түсуіне, сондай-ақ қоршаған ортаның ластануы орын алған Шұбаршы елді мекенінің шалғай орналасуына байланысты Департаменттің зертханалық-талдамалық бақылау бөлімінің сынақ зертханасының мамандары тарапынан өлшеу жұмыстары жүргізілген жоқ.


	
	
	11:20
	
	0,0811
	10,13
	232,00
	1,31
	40,9
	739,0
	

	
	
	11:40
	
	0,0801
	10,01
	226,43
	1,13
	41,4
	739,0
	

	Күкірт
сутегі
	08.07.
2026
	12:40
	№ 1 Шұбаршы (Геолог көшесі, 25Д, Шұбаршы кенті)
	0,0809
	10,11
	258,73
	0,34
	36,1
	740,0
	2026 жылғы 08 шілдеде сағат 12:40-тан 13:40-қа дейін Шұбаршы ауылында атмосфералық ауадағы күкіртсутек бойынша жоғары ластанудың (ЖЛ) 3 жағдайы анықталды, шекті жол берілетін концентрацияның (ШЖК) 10,11–15,30 есе асқаны тіркелді.
2024 жылғы 17 сәуірдегі №43-П бұйрығына сәйкес деректерге камералдық өңдеу жүргізілді. Желдің бағыты – оңтүстік-батыс, желдің жылдамдығы – 0,34-тен 2,28 м/с-қа дейін, ауа температурасы – 35,8-ден 36,1 °C-қа дейін, атмосфералық қысым – 740 мм сын. бағ.
Бақылау пунктінен оңтүстік-батысқа қарай 4 км қашықтықта «СНПС – АТК» ЖШС орналасқан.
Қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттың кеш келіп түсуіне, сондай-ақ қоршаған ортаның ластануы орын алған Шұбаршы елді мекенінің шалғай орналасуына байланысты Департаменттің зертханалық-талдамалық бақылау бөлімінің сынақ зертханасының мамандары тарапынан өлшеу жұмыстары жүргізілген жоқ.

	
	
	13:20
	
	0,1224
	15,30
	237,20
	0,52
	36,1
	740,0
	

	
	
	13:40
	
	0,1095
	13,69
	227,65
	2,28
	35,8
	740,0
	

	Күкірт
сутегі
	10.07.
2026
	13:40
	№ 1 Шұбаршы (Геолог көшесі, 25Д, Шұбаршы кенті)
	0,0948
	11,85
	158,68
	0,94
	38,2
	743,0
	2026 жылғы 10 шілдеде сағат 20:20-дан 14:20-ға дейін Шұбаршы ауылында атмосфералық ауадағы күкіртсутек бойынша жоғары ластанудың (ЖЛ) 2 жағдайы анықталды, шекті жол берілетін концентрацияның (ШЖК) 10,74–11,85 есе асқаны тіркелді.
2024 жылғы 17 сәуірдегі №43-П бұйрығына сәйкес деректерге камералдық өңдеу жүргізілді: желдің бағыты – оңтүстік-батыс, желдің жылдамдығы – 0,94-тен 1,14 м/с-қа дейін, ауа температурасы – 38,2-ден 38,9 °C-қа дейін, атмосфералық қысым – 743 мм сын. бағ.
Бақылау пунктінен оңтүстік-батысқа қарай 4 км қашықтықта «СНПС – АТК» ЖШС орналасқан.
Қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттың кеш келіп түсуіне, сондай-ақ қоршаған ортаның ластануы орын алған Шұбаршы елді мекенінің шалғай орналасуына байланысты Департаменттің зертханалық-талдамалық бақылау бөлімінің сынақ зертханасының мамандары тарапынан өлшеу жұмыстары жүргізілген жоқ.

	
	
	14:00
	
	0,0859
	10,74
	237,85
	1,14
	38,9
	743,0
	

	Күкірт
сутегі
	18.07.
2026
	09:40
	№ 1 Шұбаршы (Геолог көшесі, 25Д, Шұбаршы кенті)
	0,0876
	10,95
	243,43
	1,04
	30,2
	735,0
	2026 жылғы 18 шілдеде сағат 09:40-та Шұбаршы ауылында атмосфералық ауадағы күкіртсутек бойынша жоғары ластанудың (ЖЛ) 1 жағдайы анықталды, шекті жол берілетін концентрацияның (ШЖК) 10,95 есе асқаны тіркелді.
2024 жылғы 17 сәуірдегі №43-П бұйрығына сәйкес деректерге камералдық өңдеу жүргізілді: желдің бағыты – оңтүстік-батыс, желдің жылдамдығы – 1,04 м/с, ауа температурасы – 30,2 °C, атмосфералық қысым – 735 мм сын. бағ.
Бақылау пунктінен оңтүстік-батысқа қарай 4 км қашықтықта «СНПС – АТК» ЖШС орналасқан.
Қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттың кеш келіп түсуіне, сондай-ақ қоршаған ортаның ластануы орын алған Шұбаршы елді мекенінің шалғай орналасуына байланысты Департаменттің зертханалық-талдамалық бақылау бөлімінің сынақ зертханасының мамандары тарапынан өлшеу жұмыстары жүргізілген жоқ.

	Күкірт
сутегі
	23.07.
2026
	13:00
	№ 1 Шұбаршы (Геолог көшесі, 25Д, Шұбаршы кенті)
	0,0822
	10,28
	148,00
	0,98
	37,2
	739
	2026 жылғы 23 шілдеде сағат 13:00-ден 14:40-қа дейін Шұбаршы ауылында атмосфералық ауадағы күкіртсутек бойынша жоғары ластанудың (ЖЛ) 4 жағдайы анықталды, шекті жол берілетін концентрацияның (ШЖК) 10,28-ден 13,81 есеге дейін асқаны тіркелді.
2024 жылғы 17 сәуірдегі №43-П бұйрығына сәйкес деректерге камералдық өңдеу жүргізілді: желдің бағыты – оңтүстік-шығыс, желдің жылдамдығы – 0,58-ден 1,62 м/с-қа дейін, ауа температурасы – 34,9-дан 37,2 °C-қа дейін, атмосфералық қысым – 739 мм сын. бағ.
Бақылау пунктінен оңтүстік-шығысқа қарай 2,41 км қашықтықта «СНПС-АМГ» АҚ мұнай өндіру цехы, 4,89 км қашықтықта «СНПС-АМГ» АҚ 4-ші мұнай өндіру цехы орналасқан, 2,16 км қашықтықта мұнай ұңғымалары орналасқан.
Қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттың кеш келіп түсуіне, сондай-ақ қоршаған ортаның ластануы орын алған Шұбаршы елді мекенінің шалғай орналасуына байланысты Департаменттің зертханалық-талдамалық бақылау бөлімінің сынақ зертханасының мамандары тарапынан өлшеу жұмыстары жүргізілген жоқ.

	
	
	14:00
	
	0,0910
	11,38
	64,07
	1,62
	34,9
	739
	

	
	
	14:20
	
	0,1105
	13,81
	116,93
	0,43
	36,5
	739
	

	
	
	14:40
	
	0,0869
	10,86
	83,03
	0,58
	36,2
	739
	

	










Күкірт
сутегі
	25.07.
2026
	10:40
	









№ 1 Шұбаршы (Геолог көшесі, 25Д, Шұбаршы кенті)
	0,0862
	  10,78
	193,20
	1,26
	38,9
	742
	2026 жылғы 25 шілдеде сағат 10:40-тан 12:00-ге дейін Шұбаршы ауылында атмосфералық ауадағы күкіртсутек бойынша жоғары ластанудың (ЖЛ) 5 жағдайы анықталды, шекті жол берілетін концентрацияның (ШЖК) 10,09-дан 11,31 есеге дейін асқаны тіркелді.
2024 жылғы 17 сәуірдегі №43-П бұйрығына сәйкес деректерге камералдық өңдеу жүргізілді: желдің бағыты – оңтүстік-батыс, желдің жылдамдығы – 1,26-дан 1,74 м/с-қа дейін, ауа температурасы – 38,9-дан 40,6 °C-қа дейін, атмосфералық қысым – 742 мм сын. бағ.
Бақылау пунктінен оңтүстік-батысқа қарай 4 км қашықтықта «СНПС – АТК» ЖШС орналасқан.
Қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттың кеш келіп түсуіне, сондай-ақ қоршаған ортаның ластануы орын алған Шұбаршы елді мекенінің шалғай орналасуына байланысты Департаменттің зертханалық-талдамалық бақылау бөлімінің сынақ зертханасының мамандары тарапынан өлшеу жұмыстары жүргізілген жоқ.
2026 жылғы 27 шілдеде сағат 10:20-дан 11:40-қа дейін Шұбаршы ауылында атмосфералық ауадағы күкіртсутек бойынша жоғары ластанудың (ЖЛ) 5 жағдайы анықталды, шекті жол берілетін концентрацияның (ШЖК) 10,49-дан 12,76 есеге дейін асқаны тіркелді.
2024 жылғы 17 сәуірдегі №43-П бұйрығына сәйкес деректерге камералдық өңдеу жүргізілді: желдің бағыты – оңтүстік-батыс, желдің жылдамдығы – 1,45-тен 1,91 м/с-қа дейін, ауа температурасы – 38,5-тен 41,1 °C-қа дейін, атмосфералық қысым – 744 мм сын. бағ.
Бақылау пунктінен оңтүстік-батысқа қарай 4 км қашықтықта «СНПС – АТК» ЖШС орналасқан.
Қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттың кеш келіп түсуіне, сондай-ақ қоршаған ортаның ластануы орын алған Шұбаршы елді мекенінің шалғай орналасуына байланысты Департаменттің зертханалық-талдамалық бақылау бөлімінің сынақ зертханасының мамандары тарапынан өлшеу жұмыстары жүргізілген жоқ.

	
	
	11:00
	
	0,0847
	  10,59
	183,00
	1,34
	39,7
	742
	

	
	
	11:20
	
	0,0849
	  10,61
	209,93
	1,51
	40,0
	742
	

	
	
	11:40
	
	0,0905
	  11,31
	209,93
	1,37
	40,4
	742
	

	
	
	12:00
	
	0,0807
	  10,09
	214,42
	1,74
	40,6
	742
	

	
	27.07.
2026
	10:20
	
	0,0839
	  10,49
	189,12
	1,45
	38,5
	744
	

	
	
	10:40
	
	0,1021
	  12,76
	197,09
	1,24
	40,3
	744
	

	
	
	11:00
	
	0,0993
	  12,41
	198,50
	1,86
	41,0
	744
	

	
	
	11:20
	
	0,0844
	  10,55
	189,67
	1,49
	41,1
	744
	

	
	
	11:40
	
	0,0851
	  10,64
	162,55
	1,91
	40,5
	744
	

	Барлығы: 24 ЖЛ жағдайлары
















2. 2026 жылғы шілде айындағы Қазақстан Республикасы 
жер үсті суларының жоғары ластану және экстремалды жоғары ластану жағдайлары

ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитетіне қажетті іс-шаралар қабылдау үшін жедел түрде хабарланды.
Жер үсті суларының 2 су объектісінде 3 ЖЛ жағдайы: Үлбі өзені (Шығыс Қазақстан облысы) – 1 ЖЛ жағдайы, Шерубайнура өзені (Қарағанды облысы) – 2 ЖЛ жағдайы тіркелді.
	
Жер үсті суларының жоғары ластану және экстремалды жоғары ластану жағдайлары

	Су объектілерінің атауы, бақылау орындары, тұстамалары,
облыс
	ЖЛ/ЭЖЛ саны
	Су сынамаларын алу күні, айы, жылы
	Сараптама жүргізу
күні, айы, жылы
	Ластаушы заттар
	Себебі және қабылданған шаралар

	
	
	
	
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Шоғыр мг/дм3
	

	Үлбі  өзені, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ. Риддер қаласы шегінде; Тишинск кеніші шахталық суларының төгіндісінен 100м жоғары; Громотуха және Тихая өзендерінің қосылуынан 1,9 км төмен; (09) оң жағалау
	1 ЖЛ
	01.07.2026 ж
	02.07.2026 ж.
	Мырыш 
	мг/дм3
	0,224
	Шығыс Қазақстан облысы Экология департаментінің Зертханалық-талдамалық бақылау бөлімінің Сынақ зертханасының мамандары 2026 жылғы 02 шілдеде Үлбі өзенінен, Риддер қаласы аумағында, табиғи беткі су үлгілерін алды (Тишинский руднигінің шахталық сулардың ағуынан 0,1 км жоғары, Громотуха және Тихая өзендерінің қосылысынан 1,9 км төмен; №09 нүкте — оң жағалау).
Зертханалық талдаулардың нәтижесінде, 2026 жылғы 03 шілдедегі №21 хаттамаға сәйкес, судан алынған үлгіде мырыштың (Zn) шоғыры 0,201 мг/дм³ екені анықталды.
Үлбі өзенін ластаудың негізгі көзі — Тишинский руднигінің №2 тау жыныстары қалдықтарының дренаж суларынан туындайды, рудниктің қалдықтары заңсервизацияланған жағдайда болғанына қарамастан. Ластану 1965–1967 жылдары Тишинское кен орнын қарқынды пайдалану кезінде орналастырылған қалдық жыныстар арқылы дренаждық сулардың фильтрациялануы нәтижесінде қалыптасады.
Қалдық дренаж Үлбі өзенінің оң жақ жағалауындағы су тасқыны алқабында орналасқандықтан, минералды сулардың тікелей беткі ағын мен өзен арнасына түсуіне ықпал етеді.
Қабылданған шаралар: су сапасына тұрақты мониторинг жүргізу, тау-кен кәсіпорындарының ағынды суларының тазартылуын бақылауды күшейту, экологиялық талаптардың сақталуын тексеру және ластаушы көздерді азайту бойынша шаралар қабылдау.

	Шерубайнұра өзені, Қарағанды облысы  Шерубайнұра өз. сағасы, Асыл а. 2,0 км төмен
	1 ЖЛ
	02.07.2026 ж.
	03.07.2026 ж.
	Жалпы фосфор
	мг/дм3
	2,022
	2026 жылдың 7 шілдесінде тексеруді бастамай-ақ су үлгісі алынды. Фосфаттың артық мөлшері расталды (1,9 ШРК).

	
	1 ЖЛ
	02.07.2026 ж.
	03.07.2026 ж.
	Фосфаттар
	мг/дм3
	6,193
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