Приложение №3
 к Протоколу от 10.09.2026г

	Автоматическая агрометеорологическая станция для пастбищных регионов –10 штук

	№
	Наименование
	Требования по характеристике (числовые параметры)
	Предложение потенциального поставщика

	
	
	
	

	
	
	
	ТОО «Адал-Метео»

	1
	Датчик (датчики) направления ветра
	Диапазон измерений: 0–360°
	Соответствует

	
	
	Точность: не более ± 10°
	Соответствует

	
	
	Погрешность: не более ≤ 1,5°
	Соответствует

	[bookmark: _GoBack]
	
	Разрешение: не более 1°
	Соответствует

	2
	Датчик (датчики) скорости ветра
	Диапазон измерений: 0–60 м/с
	Соответствует

	
	
	Точность: не более ± 3% (при скорости > 50 м/с — не более ± 6%)
	Соответствует

	
	
	Погрешность: не более ± 3% от измеряемого значения или <0,4 м/с
	Соответствует

	
	
	Разрешение: не более 0,1 м/с
	Соответствует

	3
	Датчик (датчики) температуры воздуха
	Диапазон измерений: от -40°C до +60°С
	Соответствует

	
	
	Точность: не более ± 0,5°С
	Соответствует

	
	
	Погрешность: не более ± 0,10°C
	Соответствует

	
	
	Разрешение: не более 0,1°С
	Соответствует

	
	
	Наличие радиационной защиты от прямых солнечных лучей
	Соответствует

	4
	Датчик (датчики) влажности воздуха
	Диапазон измерений: 0,5–98%
	Соответствует

	
	
	Точность: не более ± 10%
	Соответствует

	
	
	Погрешность: не более ± 1%
	Соответствует

	
	
	Разрешение: не более 1%
	Соответствует

	5
	Датчик (датчики) влажности почвы
	Подключение через логгер
	Соответствует

	
	
	Диапазон измерений: 0–100%
	

	
	
	Точность: не более ± 4%
	Соответствует

	
	
	Погрешность: при 0..40°C ≤ 4%; при -20..0°C и 40..60°C ≤ 6%
	Соответствует

	
	
	Разрешение: не более 1%
	Соответствует

	6
	Датчик (датчики) осадков
	Диапазон измерений: 0,001–99 мм/час
	Соответствует

	
	
	Точность: не более ± 0,2 мм
	Соответствует

	
	
	Погрешность: не более 0,1%
	Соответствует

	
	
	Разрешение: не более 0,1 мм
	Соответствует

	
	
	Измеряемые параметры: интенсивность осадков (мм/час), суммарные осадки (мм)
	Соответствует

	7
	Логгер (регистратор данных)
	В едином корпусе с дисплеем для отображения данных и диагностики
	Соответствует

	
	
	Модем: DualBand GSM/GPRS, E-GSM 900/1800 МГц, модуль SIM-карты
	Соответствует

	
	
	Защита: предохранители от скачков напряжения и молниезащита
	Соответствует

	
	
	Интерфейсы/Порты: RS-232 (в т.ч. сервисный), RS-485, USB A-B, Ethernet 10/100 Мбит
	Соответствует

	
	
	Память: внутренняя 1 Гб SD flash (промышленная SE), внешняя micro/SD до 64 Гб
	Не соответствует (в заявке потенциального поставщика память SD flash карты меньше).
«Память: внутренняя 128 мб SD flash (промышленная SE), внешняя micro/SD до 64 Гб»

	
	
	Плата расширения (DIN-рейка): не менее 10-контактная, сопрягаемая с логгером
	Соответствует

	8
	Встроенное ПО даталоггера
	Совместимость с ПО ЦАИС (Метеопортал) РГП «Казгидромет»
	Соответствует

	
	
	Непрерывный сбор минутных данных от датчиков
	Соответствует

	
	
	Бесперебойная передача данных в ЦАИС (Метеопортал) и регистрация в Unimas
	Соответствует

	
	
	Отображение данных и служебной информации в реальном времени (в т.ч. удаленно)
	Соответствует

	
	
	Настраиваемая пользователем функция контроля качества данных
	Соответствует

	
	
	Возможность подключения любых других датчиков из спецификации
	

	9
	Мачта и общие технические условия
	Высота измерения метеохарактеристик: 2 м
	Соответствует

	
	
	Рабочий диапазон станции: от -40°C до +70°C
	Соответствует

	
	
	Передача данных: автоматическая по каналам GSM
	Соответствует

	10
	Источник автономного питания
	Солнечная панель с подключением к источнику постоянного тока
	Соответствует

	
	
	АКБ в специальном корпусе с защитой от влаги и пыли
	Соответствует

	11
	Антивандальное ограждение
	Секционное (3D) высотой не менее 150 см на металлических столбах с калиткой
	Соответствует

	
	
	Размер: не менее 25 м × 25 м
	Соответствует

	12
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	120 дней с даты заключения договора
	Не соответствует
120 дней с момента подачи заявки



